钦州综合保税区户外LED屏更换项目施工工程
报价文件

	报价公司
	

	联系人
	

	联系电话
	

	地址
	

	增值税发票税率
	

	序号
	产品名称
	型号
	参数/规格
	数量
	单位
	不含税单价（元）
	不含税合计（元）
	备注

	1
	配电箱
	200KW
	按需求规格配置。
	2
	台
	
	
	

	2
	钢结构电视墙
	定制
	电视墙、承重支架钢结构根据现场实际测绘，含钢结构材料，钢结构拼接安装，墙体要求实体平整墙（根据现场而定）

安装框架主钢构采用40mm*20mm镀锌方管，平整度好，高精度连接校准；屏体主结构框架采用镀锌钢管制作，防腐防锈处理，主支架满足安装和安全要求。以施工图纸为准。
	192.94
	㎡
	
	
	

	3
	屏体包边
	定制
	防水包边装饰，根据现场实际测绘，以施工图纸为准。
	1
	项
	
	
	

	4
	散热设备
	定制
	3P美的空调，带上电记忆功能。
	6
	台
	
	
	利旧

	5
	线材（屏体内部）
	定制
	电源线、网线、信号线（HDMI线、VGA线、DVI线）防雷地线。
	192.94
	㎡
	
	
	

	6
	旧屏拆除
	定制
	拆卸、废旧材料清运。
	192.94
	㎡
	
	
	

	7
	立柱防锈处理
	定制
	立柱根据现场实际需要：除锈、重新刷防水漆。
	1
	项
	
	
	

	8
	屏体安装
	定制
	钦州，含脚手架、吊机费用、项目保险。
	192.94
	㎡
	
	
	

	9
	质量保证+售后服务
	定制
	备品备件，包工包料（含简易箱体），免费上门售后服务。(售后服务承诺：从购买产品当日起实行12个月保修。）
	1
	项
	
	
	

	合计不含税
	
	

	
	税点
	增值税专票%
	
	
	
	
	
	

	含税合计
	
	
	


