钦州综合保税区户外LED屏更换项目设备采购
报价文件

	报价公司
	

	联系人
	

	联系电话
	

	地址
	

	增值税发票税率
	

	序号
	产品名称
	型号
	参数/规格
	数量
	单位
	不含税单价（元）
	不含税合计（元）
	备注

	1
	室外小间距

LED显示屏
	DS-D4350CA-1PH
	1、LED像素点间距≤5mm;像素密度≥40000点/㎡

2、模组尺寸≤320mmX160mm；单元分辨率≥80×40  

3、模组平整度≤0.2mm；发光点中心偏差≤1%

4、显示亮度≥4500cd/㎡；亮度均匀性≥99%

5、100%亮度，灰度等级为≥16bit；70%亮度，灰度等级为≥14bit；50%亮度，灰度等级为≥13bit；20%亮度，灰度等级为≥12bit；

6、NTSC色域覆盖率≥110%

7、LED主动发光，每个像素点采用1纯红1纯绿1纯蓝三像素，表贴三合一封装，表面哑黑处理

8、亮度0-4500cd/㎡可调，256级无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节；色温2000K-10000K连续可调；亮度、灰度、色温可手动、自动、软件三种调节方式；（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖供应商公章证明）

9支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正；支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点16位颜色校正。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖供应商公章证明）

10、符合GB/T 17626.2-2018规定，至少取4个点进行静电放电，正负极各100次，接触放电±6KV，空气放电±8KV。

11、符合 GB/T 2423.2-2008标准检测;将受试样品正常点亮放入温度60℃士2℃的环境中放置 48h，试验后受试样品外观结构和功能均应正常将受试样品正常点亮放入温度 50°±2°的环境中放置48小时，试验后受试样品外观结构和功能均应正常

12、按照GB/T 5169.16-2017对产品PCB进行阻燃测试，阻燃测试等级应达到V-0级；产品底壳套件阻燃等级达到V-0级；产品面罩阻燃等级满足HB级。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖供应商公章证明）

13、符合GB/T 2423.24-2013试验类型要求：程序A，试验箱内温度在照射期开始前2h开始升温（小于1K/min的速率）；试验参数值：40度，照射期时间8h；25度，黑暗期时间16h为一个循环，共测试10个循环。试验中，试验后受试样品外观结构和功能均应正常
	190.05
	㎡
	
	
	

	2
	智慧大屏综合处理器
	DS-DT60P-02HDI12NO/U
	1、1U标准机箱 机架式设计，工业级机箱系统，机箱具备全彩OLED非触摸屏，分辨率≥128x64，可随时查看设备状态信息，方便设备维护。

2、设备前面板具备按键，可支持屏幕亮度等参数调节切换。

3、前面板具备指示灯，可提示设备上电状态、信号接入状态、运行状态等信息。

4、支持≥2路视频信号输入，支持DVI 分辨率1920*1200@60Hz，支持HDMI2.0 分辨率4096*2160@60Hz。

5、图像带载输出支持RGB、YUV444无损画质。

6、支持≥12路网口带载输出，带载高达780万像素；单台设备最大带载最大宽度8192，最大高度8192，每网口最大带载≥65W。

7、支持≥1路HDMI音视频复合流输入，≥1路Android内置音频，支持≥1路3.5mm音频输出。

8、支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放；支持任意切换，拼接。

9、支持信源开窗和漫游功能。

10、支持1路虚拟条屏内容显示，支持颜色、字体、文字大小、滚动速度的设置，支持图片添加

11、支持电视墙编辑和窗口可视化操作。

12、支持最多 10个用户场景,可作为模板保存，可直接调用，方便使用。

13、支持多窗口显示：支持≥7个窗口，其中3个信源窗口、2个图片窗口、1个滚动文字窗口、1个底图窗口；除底图外其他窗口支持任意布局。

14、支持HDCP 2.2协议的高带宽数字内容保护技术。

15、支持3840 Hz 高刷新率输出，纳秒级响应时间，视频画面更细腻流畅。

16、支持通过Web查看屏幕连线正常、发送卡掉线、电压电流异常等状态，支持通过网络IP地址登录设备，查看发送卡IP 地址、序列号、带载屏幕分辨率、运行状态、软件版本、运行温度、内存使用率、网口利用率情况等信息，在超过设定的运行限制时和发送卡组件异常等异常状态会进行报警。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖供应商公章证明）

17、支持查看设备与LED屏幕的带载关系。

18、支持带载模式切换，支持在客户端、web端进行迷你带载模式和标准带载模式的切换，功能响应正常。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖供应商公章证明）

19、支持通过RS485接口进行中控及物联网设备对接。

20、支持标准带载模式，该模式下单网口最大支持带载292.5W像素点。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖供应商公章证明）

21、支持从客户端、设备自带Web浏览器查看与绑定的接收卡的序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口link状态、接收卡电压、接收卡温度，状态显示正常。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖供应商公章证明）

22、内置安卓12系统，不少于2G内存+16G存储空间，可支持多媒体内容的播放。

23、支持HDMI2.0及DVI 环通输出，HDMI环通输出最大支持4096*2160@60Hz DVI环通输出最大支持1920*1200@60Hz。

24、支持帧率自适应，图像采集可支持25HZ~120HZ自适应。

25、支持通过PC端、手机端、投屏器等方式进行无线投屏。

26、支持通过U盘进行节目播放。

27、支持在级联模式下，可以在同一界面下支持查看多发送卡下LED整墙的概览信息和LED屏连线状态;支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模、在Web端鼠标移到网格上时，可展示该网格所属网口的所有接收卡单元，高亮展示，展示网线连线顺序，网口号，展示工作状态。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖供应商公章证明）

28、支持定时开关屏设置，模式开启后，在web端和客户端可配置定时开关屏时间，屏幕可按照指定时间配置自动开关屏幕；关屏前屏幕显示灭屏提示。

29、支持定时亮度设置，模式开启后，在web端、客户端可以配置定时亮度调节计划，屏幕在指定的时间段显示对应亮度，亮度切换后系统显示亮度同步更新。

30、具有2个控制网口，支持TCP/IP网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖供应商公章证明）

31、平均功耗：≤42W，电源接口规格：100～240 VAC, 50/60 Hz。
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	3
	大屏控制信息发布软件
	InfoCom ShowOS Std 
	1、系统具备C/S和B/S架构，支持通过浏览器对系统进行设备统一管理，支持同时管理不同分辨率、不同类型的显示屏系统、中央控制系统、拼控系统；实现对显示屏、拼控设备、播控主机、LED控制卡、PLC配电柜的统一管控。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖供应商公章证明）

2、系统支持网页、客户端、APP（安卓、鸿蒙、IOS、windows）三端数据实时同步；WEB端、平板端、客户端均可以所见即所得的查看在线场景、离线场景的画面布局、场景的实时画面，以及信号的实时画面。

3、不依赖中控等第三方设备，支持对播控主机通过平台远程管控，包括同步、开机、关机、重启、升级播控主机程序。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖供应商公章证明）

4、支持监控信号、拼控信号、PC信号的管理查询；可对拼控信号设置设置信号分组，分组支持新增、重命名、删除、移动等操作；信号支持按名称模糊搜索。

5、支持在指定的场景中以拖动方式添加本地信号、监控信号、抓屏信号、播控信号、坐席信号以及媒体文件等，支持预监相关信号；以拖动方式和坐标输入方式调整信号窗口大小；支持设置信号窗口层级、全屏、还原、关闭，开启/关闭信号声音、开窗、替换、缩放、漫游、移动、平铺、叠加等操作；支持对单个窗口进行分割、放大到父窗口、还原、窗口锁定操作；支持设置多个窗口的对齐方式，包括左对齐、居中对齐、右对齐、顶部对齐、垂直对齐、底部对齐。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖供应商公章证明）

6、支持控制大屏开机、关机、除湿、设置高性能/常规/节能/HDR等模式、设置标准/冷色/暖色/自定义色温、设置亮度、设置广告模式、护眼模式、监控模式、会议模式等智能控制功能。

7、支持分别统计拼控大屏、播控大屏的屏幕数量；支持查看拼控器的设备总数、在线数、在线率、所在场所名称、设备名称。支持查看播控主机设备总数、在线数、在线率，以及每个播控主机的页面数量、分辨率、温度、稳定运行时长、内存使用情况、硬盘使用情况、CPU使用比例；支持查看PC主机的在离线情况；支持查看设备的在离线告警，近7天告警数量统计，近7天离线次数统计。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖供应商公章证明）

8、支持多用户登录，用户数量无限制，多用户操作同步实现多人协同办公，操作同步显示；支持权限管理设置，可以创建多种用户角色，针对不同的用户角色可分配不同的组织权限、屏幕墙操控管理权限，支持角色分组，实现系统的多级分组管理。

9、支持对拼控器输入通道修改名称、添加/删除/修改拼接信号，支持关联播控主机、选择播控主机桌面、音频输出通道等；支持同步拼控设备的输入输出通道。

10、支持对屏幕创建大屏门户，可自定义门户名称、选择门户模板、屏幕类型以及门户使用方式（只控制本屏幕、可联动其他屏幕）、背景图片。

11、支持远程控制大屏中的内容，并且大屏中显示的画面和平台、平板端显示的画面一致，可通过平台、平板端操作大屏中投放的内容，实时同步显示，也可一键切换播控主机显示桌面，或者显示程序。

12、支持对输入信号源进行预监视，实现在播放前预先查看的功能；支持对大屏进行结果回显，实时查看大屏正在播放内容。

13、支持实时修改在大屏显示内容，在不影响大屏播放画面的前提下，可以离线编辑场景，进行后台布局，编辑完成后，一键推送到大屏，更新大屏画面显示。

14、支持通过平台WEB网页对信息发布屏进行管理和内容发布，包含终端管理、素材管理、节目管理、日程管理、发布管理和审核管理等模块，发布到屏上的节目，可以按照设定的时间计划，切换节目。

15、提供图片、音频、视频、文本、Word、Excel、PPT、PDF、网页、数据源、视频源、应用程序等素材节目的编排和发布。提供素材库管理、节目编排、内容发布、快速发布、发布记录管理、终端巡检、终端管理等应用。

16、支持断点续传：支持发布任务断电续传，下载节目过程中网络终端重新连接后，节目可自动从断开时的状态继续下载。

17、支持图片、视频、文档等节目快速发布到终端，内部编排、终端屏幕选择、播放参数设置、发布节目，所有操作均在一个页面中进行，满足用户对于敏捷发布的需求。 
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	室外防水音柱
	DS-QAG3OC120G1-V
	1、灵敏度（2.83V/1m）92dB+2dB

2、定压功率100V 120W

3、额定功率120W

4、频率范围（-10dB）80-16kHz

5、最大声压级94dB

6、由八寸低音和44芯号角高音喇叭组成，高音扬声器2，低音扬声器4

7、可用于：火车站、地铁、教堂、工厂、仓库和公园等大型场所

8、防护等级IP66

9、工作电压100V

10、产品尺寸（长×宽×高）宽235×深165×高1030mm

11、净重16kg
	4
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	5
	六分区合并式功放
	DS-QA3A065010-6
	1、额定功率: 650W

2、线路输出: 0dB

3、灵敏度: 线路：-10dB  MIC：-40dB  EMC：-10dB（非平衡）

4、音频输出: 定压输出：110V

5、信噪比（A记权）: ＞75dB

6、输入电源: AC220V

7、频率响应: 80-18KHz（±3dB）

8、总谐波失真: THD≤0.5%

9、产品尺寸: 484*88*420mm

10、产品重量: 15Kg
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	交换机
	DS-3E3728-G
	提供24个千兆光电口（其中8个Combo口），4个万兆光口

交换容量：216 Gbps

包转发率：160.70 Mpps

支持VLAN

支持静态聚合 支持动态聚合

支持策略路由、RIP、OSPF等三层路由协议

支持DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Snooping

支持支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度方式

支持IEEE 802.1x认证、Radius、Tacacs+认证

支持IGMP Snooping、MLD Snooping

支持L2~L4包过滤功能

支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址(IPv4/IPv6）、目的IP地址(IPv4/IPv6)、IP协议类型、TCP/UDP端口、TCP/UDP

端口范围、VLAN等定义ACL

支持G.8032以太网环网协议ERPS

支持10 kV端口防雷，在恶劣的工作环境中也能极大地降低雷击对设备的损坏率

风扇：2个固化风扇

尺寸（宽×高×深）：442 mm × 44 mm × 283.3mm
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	万兆光模块
	HK-SFP+-10G-20-1270

HK-SFP+-10G-20-1330
	万兆20公里单模单纤发送端模块

TX1330nm/10G

RX1270nm/10G

LC

20km

0～70℃

SFP

发射光功率:-6～-1dBm

接收灵敏度（低值）:-12dBm

万兆20公里单模单纤接收端模块

TX1270nm/10G

RX1330nm/10G

LC

20km

0～70℃

SFP

发射光功率:-6～-1dBm

接收灵敏度（低值）:-12dBm
	2
	对
	
	
	

	合计不含税
	
	

	
	税点
	增值税专票%
	
	
	
	
	
	

	含税合计
	
	
	


